**Додаток №3**

**до рішення сесії**

**Дрогобицької міської ради**

**від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ року № \_\_\_\_\_**

Технічні вимоги. Вимоги до приватного домогосподарства

|  |  |
| --- | --- |
| **Встановлення теплового насосу для опалення\*, \*\*, \*\*\*** | **Встановлення СЕС та сонячних колекторів \*, \*\*,\*\*\*** |
| Будинок має суцільну теплову ізоляцію фасадів. | Надійність даху, на якому планується до встановлення обладнання СЕС має бути підтверджено листом, що підписано кваліфікованою особою відповідно до п.п. 2 та 21 Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва |
| Наявність модернізованого теплового пункту (або загальнобудинкової котельні) з системою автоматизації. | Покриття даху не має містити азбестовмісні матеріали |
| Теплоізольовані внутрішньобудинкові мережі системи опалення | Загальна житлова площа будинку не має перевищувати 150 м2 |
| Наявність гідравлічно збалансованої загальнобудинкової системи опалення | СЕС має складатись з сонячних електричних панелей, гібридного інвертора, акумуляторів. |
| Номінальна потужність станції не менше 3кВт та не більше 10кВт |
| Зовнішнє утеплення стін будинку (товщина утеплювача від 100мм) |
| Віконні блоки в будинку мають бути металопластикові |
| Будинок має бути зданий в експлуатацію на момент встановлення ВДЕ |

**\*- встановлене обладнання має використовуватись для загальнобудинкових потреб.**

**\*\* - земельна ділянка та будинок має бути у власності заявника**

**\*\*\* - Обладнання разом з допоміжними матеріалами має бути встановлене після початку реалізації Програми.**

**Начальник управління інвестицій та економічного розвитку Леся ЛАЗУНДА**